Krosno Odrzańskie, dnia 11.01.2021r.

**ZDPIII.273.2.2.2021**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

**„Dostawa materiałów z przeznaczeniem do bieżących remontów nawierzchni drogowych: emulsja asfaltowa, mieszanka mineralno - asfaltowa, grysy oraz mieszanka kamienna w roku 2021”,**

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż 130.000 złotych netto.

1. **ZAMAWIAJĄCY**

POWIAT KROŚNIEŃSKI - ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

ul. Fryderyka Chopina 5

66-600 Krosno Odrzańskie

tel./fax. 068 383 60 90

Godziny urzędowania: 7.00-15.00

Strona <http://bip.zdp.powiatkrosnienski.pl>

**E-mail:**

[**s.kosciukiewicz@zdp.powiatkrosnienski.pl**](mailto:s.kosciukiewicz@zdp.powiatkrosnienski.pl) **oraz** [**m.pozniak@zdp.powiatkrosnienski.pl**](mailto:m.pozniak@zdp.powiatkrosnienski.pl)

1. **OFERTA**
   1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba części – 4.
   2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
   3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu.
   4. Wszystkie formularze zostaną wypełnione przez Wykonawców ściśle według wskazówek.   
      W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – **wpisuje on „nie dotyczy”.**
   5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. Powinna być napisana na komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
   6. Jeżeli jakiś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony   
      w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
   7. Oferta winna być sporządzona na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
   8. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi   
      w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub zgodnie z postanowieniami umowy spółki.
   9. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane   
      w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby wskazane w pkt 8.
   10. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis.
   11. Wszelkie poprawki (zmiany) dokonane w treści oferty powinny być parafowane przez osoby wskazane w pkt 8 albo pkt 9. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
   12. **Zmiana, wycofanie i zwrot oferty.** Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
2. w przypadku wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje.
3. w przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeżeli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć.

Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu do składania ofert.

1. **DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ**
2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1;
3. Formularz cenowy - załącznik nr 2;
4. Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, tj. **informacje potwierdzające przydatność materiałów**, tj. emulsji asfaltowej, mieszanki mineralno – asfaltowej, grysów oraz materiałów kamiennych do stosowania przy naprawianiu nawierzchni drogowych, tj.:
5. Informacja towarzysząca wyrobowi oznakowanemu znakiem CE, zawierająca dane wyszczególnione w § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011);

#### Informacja dołączona do wyrobu oznakowanego znakiem budowlanym, zawierająca dane wyszczególnione w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.).

1. **SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**
2. **Opis przedmiotu zamówienia:**

#### Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do remontów nawierzchni drogowych, w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Krośnieńskiego. Zamawiający podzielił zamówienie na cztery części:

* + - **Część nr 1 -** obejmujedostawę **emulsji asfaltowej** kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej K1-65, która jest mieszaniną asfaltu drogowego, wody, emulgatora i dodatków (ciecze o barwie brązowej do ciemnobrązowej, niepalne, niezawierające lotnych rozpuszczalników organicznych), z transportem i rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego, tj.:
* ***Zarząd Dróg Powiatowych*** w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Fryderyka Chopina 5
* ***Obwód Drogowy*** w Sękowicach 102

1. Emulsja asfaltowa:

- przewidywana ilość materiału - **28 ton;**

- wielkość jednorazowej dostawy w zależności od potrzeb **- min. 4 tony;**

1. Emulsja asfaltowapowinna odpowiadać:

**-** PN-EN 13808:2013-10 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych;

- warunkom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881 z późn. zm.).

* **Część nr 2 -** obejmujedostawę **mieszanki mineralno – asfaltowej** na zimnoo uziarnieniu od 0 mm do 8 mm, która jest mieszaniną kruszywa łamanego naturalnego, asfaltu drogowego i dodatku modyfikującego o barwie czarnej, z transportem i rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego, tj.:
* ***Zarząd Dróg Powiatowych*** w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Fryderyka Chopina 5
* ***Obwód Drogowy*** w Sękowicach 102

1. Mieszanka mineralno – asfaltowa na zimno:

- przewidywana ilość materiału - **24 ton;**

- wielkość jednorazowej dostawy w zależności od potrzeb **- min. 4 ton;**

1. Mieszanka mineralno – asfaltowa powinna odpowiadać:

- warunkom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881 z późn. zm.);

- odpowiedniej Aprobacie Technicznej wydanej przez uprawnioną instytucję.

#### Część nr 3 – obejmuje dostawę grysów o frakcji 2-5 mm i 5-8 mm, do bieżącego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Krośnieńskiego, z transportem i rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego, tj.:

* ***Zarząd Dróg Powiatowych*** w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Fryderyka Chopina 5
* ***Obwód Drogowy*** Sękowice 102.
  + - 1. Przewidywana ilość materiału **- 125 ton;**

- wielkość jednorazowej dostawy w zależności od potrzeb **- min. 25 ton;**

* + - 1. Grysy powinny:

- odpowiadać warunkom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881 z późn. zm.);

- spełniać wymagania norm:

PN – EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

#### Część nr 4 - obejmuje dostawę mieszanki kamiennej o frakcji 0-31,5 mm, do bieżącego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Krośnieńskiego, z transportem i rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego, tj.:

* ***Zarząd Dróg Powiatowych*** w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Fryderyka Chopina 5
* ***Obwód Drogowy*** Sękowice 102.
  + - * 1. Przewidywana ilość materiału **- 50 ton;**

- wielkość jednorazowej dostawy w zależności od potrzeb **- min. 25 ton;**

* + - * 1. Mieszanka kamienna powinna:

- odpowiadać warunkom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881 z późn. zm.);

- spełniać wymagania norm:

PN – EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych, powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

#### Ww. ilości materiałów zostały określone szacunkowo. Faktyczna ilość przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu zamówienia nie będzie stanowić podstaw do roszczeń Wykonawcy z tego powodu.

#### Do każdej dostawy ww. materiałów oznakowanych znakiem CE Wykonawca zobowiązuje się dołączyć informację towarzyszącą wyrobowi, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

#### Do każdej dostawy ww. materiałów oznakowanych znakiem budowlanym Wykonawca zobowiązuje się dołączyć informację zawierającą dane wyszczególnione w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.).

#### Zamawiający w każdym czasie trwania umowy będzie miał prawo do pobrania próbek dostarczonych materiałów i zlecania badań laboratoryjnych przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia niezgodności z Polską normą, europejską normą, Aprobatą Techniczną lub Europejską Aprobatą Techniczną, Zamawiający obciąży kosztami badań Wykonawcę oraz odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym.

#### Od dnia podpisania umowy podane w ofercie materiały winny być przygotowane przez Wykonawcę do dyspozycji Zamawiającego.

* 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia emulsji asfaltowej w środkach transportu umożliwiających przelanie ww. materiału do zbiorników znajdujących się w siedzibie Zamawiającego.
  2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno w workach o wadze do 30 kg poukładanych i zabezpieczonych na paletach.
  3. Materiały kamienne na czas transportu i rozładunku muszą być należycie zabezpieczone.

#### Wykonawca zobowiązany jest do dostawy emulsji asfaltowej, mieszanki mineralno – asfaltowej, grysu, mieszanki kamiennej na wezwanie pisemne, telefoniczne lub ustne, na wskazany dzień, godzinę i wyznaczone miejsce.

#### Wspólny słownik zamówień (kod CPV):

Materiały do naprawienia nawierzchni drogowych

14.21.20.00-0Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo.

1. **Termin wykonania zamówienia:**
2. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej podpisania **do dnia 31 grudnia 2021 roku**,   
   z zastrzeżeniem ust. 2.
3. W przypadku wyczerpania kwoty na jaką opiewać będzie oferta przed dniem 31 grudnia 2021 roku umowa obowiązuje do dnia wyczerpania tej kwoty.
4. **Opis sposobu obliczenia ceny oferty**
5. Pod pojęciem ceny oferty należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014r. poz. 915).
6. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego, a także obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT od towarów i usług, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Oferowana cena powinna obejmować ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.
8. Ceny jednostkowe brutto i wyliczone wartości muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
9. **WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Cena oferty w złotych polskich** **składanej przez Wykonawców zagranicznych** powinna być wyliczona zgodnie z zapisami określonymi w pkt 4. Natomiast zamiast cen jednostkowych brutto oraz kwoty brutto oferty, Wykonawcy zagraniczni określają ceny jednostkowe netto oraz kwotę oferty netto bez doliczania podatku VAT. W związku z powyższym w załączniku nr 2 - Formularz cenowy Wykonawcy zagraniczni przekreślają w kolumnach słowo „brutto”, wpisując jednocześnie słowo „netto”.
10. **WYKONAWCA ZAGRANICZNY.** W sytuacji, gdy w postępowaniu biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzane przez takich Wykonawców zawierają cenę z 0 % stawką podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający. Gdy Zamawiający dokonuje wyboru – jako najkorzystniejszej – oferty Wykonawcy zagranicznego, z tytułu realizacji zobowiązania wynikającego z umowy, na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych, zostaje na niego nałożony obowiązek uiszczenia należnego podatku VAT. Podatek ten mimo, iż nie wchodzi w cenę oferty, tworzy wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków publicznych. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku dostawy towarów i usług z państw trzecich. W takim przypadku dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium ceny, Zamawiający jest zobowiązany dla porównania tych ofert doliczyć do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT, które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.
11. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały   
    w załączniku nr 3 (wzór umowy).
12. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
13. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
14. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
15. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
16. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
17. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
18. W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od:
19. Wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
20. Wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.
21. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.
22. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
23. **Miejsce i termin składania ofert:**
24. Oferty należy przesłać/składać w siedzibie Zamawiającego w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Fryderyka Chopina 5 w Dziale Techniczno – Ekonomicznym lub na adres e-mail

[**s.kosciukiewicz@zdp.powiatkrosnienski.pl**](mailto:s.kosciukiewicz@zdp.powiatkrosnienski.pl) **oraz** [**m.pozniak@zdp.powiatkrosnienski.pl**](mailto:m.pozniak@zdp.powiatkrosnienski.pl)

1. Termin przesłania/składania ofert upływa w dniu **19.01.2021r. o godz. 10:00.**
2. **Termin otwarcia ofert**:

Termin otwarcia ofert: **19.01.2021r. godz. 10:30.**

1. **Kryteria oceny ofert**

Jedynym kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest cena – znaczenie: 100%.

1. **Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia**

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest **przedłożyć wraz z Formularzem Ofertowym (**załącznik nr 1):

- Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, tj. **informacje potwierdzające przydatność materiałów**, tj. emulsji asfaltowej, mieszanki mineralno – asfaltowej, grysów oraz materiałów kamiennych do stosowania przy naprawianiu nawierzchni drogowych, tj.:

* 1. Informacja towarzysząca wyrobowi oznakowanemu znakiem CE, zawierająca dane wyszczególnione w § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011);

#### Informacja dołączona do wyrobu oznakowanego znakiem budowlanym, zawierająca dane wyszczególnione w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.).

1. **Istotne warunki umowy oraz warunki zmiany umowy**
2. Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 3 – Wzór umowy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. **INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:**
5. Zamawiający poinformuje Wykonawców o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną lub na adres pocztowy wskazany w Formularzu ofertowym.
6. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę   
   o terminie podpisania umowy.
7. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze Wzorem Umowy stanowiącym załącznik nr 3.